고용노동부공고 제2017 - 139호

｢산업안전보건법｣ 제40조제3항 및 같은 법 시행규칙 제91조에 따라 신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항을 다음과 같이 공고합니다.

2017년  3월  24일

고 용 노 동 부 장 관

신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성·위험성	근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항
17-16-001 17-16-002	BENEBiOLTM (NLB)		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-003 17-16-004	BENEBiOLTM (HSB)		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-005 17-16-006	BENEBiOLTM (NLDB)		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-007 17-16-008	BENEBiOLTM (HS)		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-009 17-16-010	Poly(oxycarbonyloxy-1,4-butanediyl) [CAS No. 25805-40-7]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-011	B-2O-O5		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-012	Molybdenum, substituted-29H,31H-phthalocyanine complexes		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-013	UNIDYNE TG-6071		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-014	5-Chloro-2-(phenyl methyl)-1H-benzimidazole [CAS No. 7118-63-0]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-015	2-Bromodibenzo[b,d]thiophene [CAS No. 22439-61-8]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-016	1,3-Dibromo-5-chlorobenzene [CAS No. 14862-52-3]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-017	3-Bromo-9H-carbazole [CAS No. 1592-95-6]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-018	Benzo(b)naphtho(1,2-d)thiophene [CAS No. 205-43-6]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-019	ADEKA ARKLS NCI-730		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-020	BBPA		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-021	Polyethylene glycol nonylphenyl ether phosphate ethanolamine salt [CAS No. 59139-23-0]	급성 독성 구분4(경구)	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-022	Isopropyl acid phosphate [CAS No. 1623-24-1]	피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-023	Alkenes, C20-24 alpha-polymers with maleic anhydride, C16-18 alkyl esters [CAS No. 134210-67-6]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-024	4,4'-Bis[(3-ethhyloxetan-3-yl)methoxymethyl]-1,1'-biphenyl [CAS No. 223608-98-8]	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-025	GS-606967		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-026	GS-606966		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-027	GS-331007		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-028 17-16-029	Reaction products of bis[4-(diphenylsulfonio)phenyl]sulfidebis(hexafluoroantimonate) with diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium hexafluoroantimonate [CAS No. 부여되지 않음]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-030	OP-1480		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-031	BYK-LP N 21222		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-033	Fatty acids, castor-oil, esters with polyglycerol [CAS No. 67254-72-2]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-034	BMS-587237-01		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-035	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-sulfoethyl ester, sodium salt [CAS No. 1804-87-1]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-036 17-16-037	DDH		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-038	Fatty acids (reaction mass of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-hexadecanoate and 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate) reaction products with oxidized polyethylene [CAS No. 부여되지 않음]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-039 17-16-040	A long chain-alkyl pendant polymer [CAS No. 146103-05-1]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-041	ADEKA ARKLS SP-606		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-042	UF-503LN		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-043	LG29R	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-044	HEAD		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-045	Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-mercaptoethyl)-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione [CAS No. 1569262-17-4]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-046	Siloxanes and silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me, Me vinyl, [(ethenyldimethylsilyl)oxy]-terminated, ethers with trifluoro(trifluoromethyl)oxirane homopolymer 1,2,2,2-tetrafluoro-1-(hydroxymethyl)ethyl tetrafluoro(trifluoromethyl)ethyl ether [CAS No. 174393-72-7]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-047	Carbomonocyclicphosphonium salt with salicylanilide	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-048	Reaction product of bis(4-methyl-2-pentanol) itaconate and alpha-methylbezylamine [CAS No. 부여되지 않음]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-049	1,3,5-Triazine,2-[4-(2-phenylethenyl)phenyl]-4,6-bis(trichloromethyl)- [CAS No. 97802-84-1]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-050	13,13-Dimethyl-2,6,11-tri(naphthalen-2-yl)-13H-indeno[1,2-b]anthracene [CAS No. 1196106-01-0]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-051	Butanedioic acid, monopotassium salt [CAS No. 34717-22-1]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-052	(1-Hydroxyethyledene)bisphosphonic acid, potassium salt [CAS No. 67953-76-8]	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-053	Siloxanes and Silicones, alkyl, carbomonocycle, vinyl group-terminated, reaction products with [alkacrylsubstitutedalkyl(C=2~5)]-alkylsiloxane		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-054	Acetic acid, palladium(2+) salt(2:1) [CAS No. 3375-31-3]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-055	PRH-186		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-056	Sucrose fatty acid ester(C=10~20)		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-057	MS21	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-058	9H-Fluoren-2-amine, 9,9-diphenyl- [CAS No. 1268519-74-9]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-059	2-Propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate [CAS No. 543681-18-1]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-060	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methnano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate [CAS No. 670248-60-9]	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-061	BIRCH-R		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-062	S1		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-063 17-16-064	A-TPE-NS		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-065	Artresin PHN-2		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-066	EPOXYESTER 3002M(N)		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-067	Heteromonocycle, polymer with alkene(C=15～20) and (substituted-alkylamino) alkyl(C=1～5)imide		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-068	DA-2MG	생식세포변이원성 구분2	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-069	Alkanedioic acid, (mixed alkanyl(C=12～16) and polyalkylene)derivs., alkylene(C=2～6) esters		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-070	4-Nitro-1H-benzotriazole [CAS No. 6299-39-4]	급성 독성 구분3(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-071	2-Propynyl methanesulfonate [CAS No. 16156-58-4]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-072	A2		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-073	D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-C8-10 acyl derivs. [CAS No. 1591782-62-5]		미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-074	D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-coco acyl derivs. [CAS No. 1591783-13-9]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-075	D-Glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-C12-14 acyl derivs. [CAS No. 287735-50-6]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-076	VR500-2, VR710		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-077	Methanesulfonamide, N-[4-(4-fluorophenyl)-5-formyl-6-(1-methylethyl)-2-pyrimidinyl]-N-methyl- [CAS No. 147118-37-4]		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-078	1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline [CAS No. 4965-09-7]	급성 독성 구분4(경구)	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-079	D-Erythro-hexonic acid, 2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-, 1,1-dimethylethyl ester [CAS No. 124655-09-0]	급성 독성 구분4(경구)	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-080	LTS-055		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-081 17-16-082 17-16-083 17-16-084	METABLEN H-880		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-085	Ref. No.1503-82		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-086	PhenBANE	급성 독성 구분4(경구)	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-087	ActivCat®201		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-088	SH1056D		분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-089 17-16-090	(αZ)-α-Butylidenebenzeneacetonitrile [CAS No. 130786-09-3]	급성 독성 구분4(경구)	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것

신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성 위험성	제조·수입량	근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항
17-16-091	Post-transition metal alkaline earth metal transition metal fluoride phosphide sulfide		1톤미만	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-092	1-Naphthalenamine, N-[4-(1-naphthalenyl)phenyl]- [CAS No. 936916-07-3]		1톤미만	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-093 17-16-094	2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether [CAS No. 162568-32-3]		10톤미만	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-095	Tetradecanedioic acid, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, dodecanedioic acid, 1,2-ethanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol, α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 1,1'-methylenebis[isocyanatobenzene], methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methyl-2-propenoic acid [CAS No. 1629581-79-8]		10톤미만	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-096	BYK-LP N 22906		1톤미만	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-097	BYK-DYNWET 800 N		10톤미만	미스트 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-098	UNIDIC_ELG-463		1톤미만	분진 등이 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-099	4-(Dodecylthio)-4-[2,6,6-trimethyl-1(or 2)-cyclohexene-1-yl]-2-butanone [CAS No. 1803467-44-8]	피부과민성 구분1	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-100 17-16-159	2-Methyl-5-(1-methylethenyl)cyclohex-2-en-1-one [CAS No. 6485-40-1]	피부과민성 구분1	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-101	9-[1,1'-Biphenyl-4-yl]-3-bromo-9H-carbazol [CAS No. 894791-46-9]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-102	1,3,2-Dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-[3-(3-triphenylenyl)phenyl]- [CAS No. 1115639-92-3]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-103	N-Boc1	급성 독성 구분3(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-104	1,1‘,1’‘-[methylidynetris(oxy)]trispropane [CAS No. 621-76-1]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-105	GABUTYLA		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-106	1-Tridecyn-3-ol, 3-methyl- [CAS No. 100912-15-0]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-107	Di(substitutedalkane) phosphoric orthovanadoanhydride	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-108	Calcium molybdenum metal oxide		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-109	Calcium metal molybdenum oxide		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-110	2-Propenoic acid, 4-benzoylphenyl ester [CAS No. 22535-49-5]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-111	Propanenitrile, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)- [CAS No. 42532-60-5]	급성 독성 구분4(흡입, 4hr, 가스)	1톤미만	사업주는 가스, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-112	1,3-DMCBDA		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-113	Alkoxy-alkoxy(C=1~4)-alkyl(C=9~12)-alkoxysilane		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-114	(Trimethoxysilyl)cyclohexane [CAS No. 17865-54-2]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-115	Benzeneethanamine, 4-amino-N-methyl- [CAS No. 32868-32-9]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-116	Polymer-TN4		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-117	Carboxymethylmercaptosuccinic acid [CAS No. 99-68-3]	특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분3 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-118 17-16-120	Benzoin isobutyl ether [CAS No. 22499-12-3]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-119	Benzoin isobutyl ether [CAS No. 22499-12-3]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-121	FMN666		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-122	1,3,5-Tris(2-methyl-2-propen-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [CAS No. 6291-95-8]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-123	SH-HIB		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-124	2,5-Furandione, dihydro-3-[3-(triMethoxysilyl)propyl]- [CAS No. 156088-53-8]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-125	Naphthalenesulfonic acid, sodium salt, isopropylated [CAS No. 68442-09-1]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-126	2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane polymer with 2,4-toluene diisocyanate, 2,6-toluene diisocyanate, hydroxypropyl methacrylate and tetrahydrofurane [CAS No. 부여되지 않음]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-127	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene, hexanedioic acid, .alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene], 2,2'-oxybis[ethanol] and 1,2-propanediol [CAS No. 1015481-44-3]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-128	1-Nitronaphthalene [CAS No. 86-57-7]	급성 독성 구분3(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-129	Y-19084		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-130	Substituted carbopolycyclic heteropolycycle		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-131	DAH		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-132	1-Methyl-3,5-di-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [CAS No. 5320-26-3]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-133 17-16-188	Bis(pinacolato)diboron [CAS No. 73183-34-3]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-134	Thiosilicic acid (H4SiO3S), O,O,O-triethyl S-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ester [CAS No. 1380168-52-4]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-135	SPI-07		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-136 17-16-137	A mixture of: 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ylhexadecanoate; 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl-octadecanoate [CAS No. 부여되지 않음]	심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) 피부과민성 구분1 급성 수생환경 유해성 구분1 만성 수생환경 유해성 구분1	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-138	Poly[oxy(Alkyl(C=1～3)-1,2-alkanediyl)], alkyl(C=4～5)-hydroxy-, ar-polyisoalkylene(C=3～7) derivs		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-139	HI-421		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-140	2,2'-[Ethylidenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)] bisoxirane, homopolymer, 2-propenoate [CAS No. 111644-80-5]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-141	Oxirane, 2-[[[8-(trimethoxysilyl)octyl]oxy[methyl]- [CAS No. 1239602-38-0]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-142	Phenyl 2-methyl-2-propenoate [CAS No. 2177-70-0]	급성 독성 구분4(경구) 인화성 액체 구분3	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-143	INT-12		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-145	(RS)-2-Methoxy-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamide [CAS No. 173662-97-0]		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-146 17-16-161	2-[4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]methyl]phenoxy]-acetic acid [CAS No. 126828-35-1]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-147 17-16-160	N-(Chloromethyl)phthalimide [CAS No. 17564-64-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-148 17-16-203	Poly(oxy-1,4-butanediyl), α-(1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]- [CAS No. 52277-33-5]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-149	2-Fluorobiphenyl [CAS No. 321-60-8]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-150	JSPS-1520		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-151	JEDY-721		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-152	Reaction products of pyrrolidine with alkanediol diglycidyl ether and sulfuric acid	심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-153	5-Nitro-2-(2-methyl-4-(diethylamino)phenylazo)thiazole [CAS No. 70693-64-0]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-154	Octadecanoic acid, tetraester with oxybis[propanediol] [CAS No. 72347-89-8]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-155	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, mono(octylphenyl) ester, branched [CAS No. 70955-69-0]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-156	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]-ω'-(sulfooxy)-α,α'-[methylenebis[bis(1-phenylethyl)phenylene]]bis-, ammonium salt [CAS No. 681028-63-7]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-157	Aluminum magnesium silicate [CAS No. 12174-11-7]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-158	7-(Diphenylphosphoryl)naohthalen-2-yl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate [CAS No. 부여되지 않음]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-162	1-Bromo-3-chloro-5-iodo-benzene [CAS No. 13101-40-1]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-163	4-BDT		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-164	2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl ester [CAS No. 17096-07-0]	심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-165	(Substitutedphenyl)carbomonocyclicphosphonium salt with salicylicanilide		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-166	DFI-306		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-167	DFI-301		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-168	Xanthylium, 3,6-bis[(2,6-dimethylphenyl)amino]-9-(2-sulfophenyl)-, inner salt [CAS No. 60275-11-8]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-169	Alkyl(C=3~6)-alkyl heteromonocycle, substituted alkanesulfonate (1:1)	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-170	1,3-Propanediamine, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl- [CAS No. 2372-82-9]	급성독성 구분3(경구) 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) 급성 수생환경 유해성 구분1 만성 수생환경 유해성 구분1	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-171	R22-a7 (SILRESⓇ V70 M)		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-172	Carbamic acid, N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-, C,C'-[2,2,4(or 2,4,4)-trimethyl-1,6-hexanediyl] ester [CAS No. 1350725-68-6]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-173	SILRESⓇ H50 M		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-174	2-Propenoic acid, 9,9-dimethoxy-4-oxo-3,10-dioxa-5-aza-9-silaundec-1-yl ester [CAS No. 121564-73-6]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-175	N-Fluorobenzenesulfonimide [CAS No. 133745-75-2]	피부 과민성 구분1	100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-176	Silanamine, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, lithium salt (1:1) [CAS No. 4039-32-1]	물반응성 물질 및 혼합물 구분3	100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-177	Alkyl(C=1~3) substituted carbomonocyclic heteromonocycle		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-178	N-(3-chloro-5-(9-phenyl-9H-carbazol-2-yl)phenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine [CAS No. 부여되지 않음]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-179	N-[1,1'-Biphenyl]-4-yl-9,9-diphenyl-9H-fluoren-2-amine [CAS No. 1268520-04-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-180	SOC-B15		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-181	4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2'-[1-(triphenylmethyl)-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid [CAS No. 761404-85-7]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-182	Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-mercaptoethyl)-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione [CAS No. 1569262-17-4]	급성독성 구분3(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-183	3-(N,N-Diethylamino)propyltriethoxysilane [CAS No. 10049-42-0]	급성독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-184	3-(2-propyn-1-yloxy)-1-Propanesulfonic acid, sodium salt (1:1) [CAS No. 30290-53-0]	급성독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-185	DISPERBYK-2055		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-186	RN-3742		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-187	RN-3668		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-189	2-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone [CAS No. 1151-84-4]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-190	2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with 1,3-cyclohexanedimethanamine, reaction products with Bu glycidyl ether [CAS No. 1257085-86-1]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-191	MEGAFACE RS-58		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-192	1-(2-Oxiranylmethyl)-3,5-di-2-propen-1-yl-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione [CAS No. 20395-16-8]	급성 독성 구분4(경구) 생식세포 변이원성 구분2	100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-194	JNA-04002		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-195	Hexanedioic acid, polymer with dodecanedioic acid, 1,6-hexanediol, alpha.-hydro-.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] [CAS No. 860464-59-1]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-196	1,1':4',1''-Terphenyl, 2',3,4,5-tetrafluoro-4''-propyl [CAS No. 205806-87-7]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-197	Benzene, 1-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl]-4-(trifluoromethoxy)- [CAS No. 133937-72-1]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-198	1,1'-Biphenyl, 4-ethyl-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)- [CAS No. 79709-85-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-199	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(2-carboxybenzoyl)-ω-[3-[1,3,3,3-tetramethyl-1-[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propoxy]-, potassium salt (1:1) [CAS No. 287734-10-5]	급성 독성 구분4(흡입)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-200	Dragon Ligand	피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-201	CPQ		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것 해당 제품은 발암성이 의심되므로 취급에 주의가 필요
17-16-202	Polytlon PL-11		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-204	Dodecanoic acid, reaction products with cadmium zinc selenide sulfide, oleylamine and polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-205	2-Propenoic acid, 2-methyl-, butyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo [2.2.1] hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated [CAS No. 1600521-59-2]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-206	1-Aziridinecarboxamide, N,N'-1,6-hexanediylbis[2-methyl- [CAS No. 3901-51-7]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-207	4-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene [CAS No. 713125-22-5]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-208	(총칭명) Alkanediol polymer with alkanediol(C=2～8) and bis(substituted-carbomonocyclic)alkane, alkyl(C=1～7) alkenoate [CAS No. 146478-33-3]		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-209	Mixture of N-methyl-1,3-Cyclopentadiene-1-ethanamine and N-methyl-2,4-cyclopentadiene-1-ethanamine [CAS No. 부여되지 않음]	급성 독성 구분3(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-210	PAPZ-302		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-211	PAPZ-202		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-212	GP5	자연발화성 고체 구분1	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-213	FX-980 / EXFOAM EXP.CT-001		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-214	Methanone, 1,1'-[4,6-dihydroxy-5-[3-(triethyoxysilyl)propyl]-1,3-phenylene]bis[1-phenyl-, reaction products with silica-trimethoxymethylsilane hydrolysis products [CAS No. 175334-67-5]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-215	GAIYAMAG		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-216 17-16-232	1-Bromohexane [CAS No. 111-25-1]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) 만성 수생환경 유해성 구분3 인화성 액체 구분3	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-217	B-2-Triphenyleneylboronic acid [CAS No. 654664-63-8]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-218	Ethanaminium, N,N-diethyl-N-methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]-, 4-methylbenzenesulfonate (1:1), polymer with butyl 2-propenoate and ethenylbenzene [CAS No. 133350-42-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-219	Phosphorus(1+), tetrakis(N,N,N',N',N'',N''-hexamethylphosphorimidic triamidato-κN''')-, (T-4)-, salt with 1,2,3-propanetriol (1:1) (9Cl) [CAS No. 195212-13-6]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-220	4,4,4‘,4’,5,5,5‘,5’-octamethyl-2,2'-Bi-1,3,2-dioxaborolane [CAS No. 73183-34-3]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-221	1-[1-Methyl-2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl]1,2-cyclohexanedicarboxylate [CAS No. 89613-93-4]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-222	6-(isopolynoylamino)alkanoic acid, compound with nitrilopolyethanol (1:1)		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-223	6-(isopolynoylamino)alkanoic acid, compound with nitrilopolyethanol (1:1)		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-224	Amines, C36-alkylenedi-, polymers with pyromellitic dianhydride, maleated [CAS No. 921213-77-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-225 17-16-226	Amides, C18, branched and linear [CAS No. 부여되지 않음]		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-227	Perfad 3006-LQ-(AP) Atlox 4916-LQ-(AP)		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-228	5-Fluorocytosine [CAS No. 2022-85-7]	생식독성 구분2	100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-229	F5		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-230	DMAX		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-231	(Ethoxymethylene)malononitrile [CAS No. 123-06-8]	급성 독성 구분2(경구) 호흡기 과민성 구분1 피부과민성 구분1	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-233	HT-635		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-234	(1,1-Dimethylpropyl)benzene [CAS No. 2049-95-8]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-235	ACo	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-236	ECp-Zr	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-237	Substituted carbopolycycleic-4,6-bicarbomonocycle-diphenyl-heteromonopcycle [CAS No. 부여되지 않음]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-238	9-(Biphenyl-4-yl)-10-(naphthalene-1-yl)-2-phenyl-carbopolycycle [CAS No. 부여되지 않음]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-239	(Substituted carbopolycyclic-bicarbomonocycle)-diphenyl-heteromonocycle [CAS No. 부여되지 않음]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-240	13,13-dimethyl-6,11-di(naphthalen-2-yl)-2-phenyl-13H-indeno[1,2-b]anthracene [CAS No. 부여되지 않음]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-241	AVITERA BRILLIANT RED SE (FAT 40870)		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-242	ALBEGAL SET (Albegal SW conc)		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-243	Sodium 4-tert-butylbenzoate [CAS No. 17264-53-8]	급성 독성 구분4(경구) 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분1(중추신경계, 정소) 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분1(신장, 간, 정소) 생식독성 구분 1B	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-244	Methylaminoacetaldehyde dimethyl acetal [CAS No. 122-07-6]	피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-245	Nikkacure TOE-04-A3		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-246	Poly[oxy(1-oxo-1,6-hexanediyl)], a-(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylmethyl)-w-[(7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ylcarbonyl)oxy]- [CAS No. 139198-19-9]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-247	Polyoxyethylene 2-butyl-2-ethyl-1,3-propanediol [CAS No. 143607-17-4]	급성 독성 구분4(경구)	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-248	DISPERBYK-2026		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-249	2-(biphenyl-2-yloxy)ethanol [CAS No. 2045757]		100톤이상	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-250	Phenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis-, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, (triethoxysilyl)benzene and 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine [CAS No. 139349-56-7]	흡인 유해성 구분2	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-251	Ethyleneglycolmonoisobutylether [CAS No. 4439-24-1]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-252 17-16-253	EXP1313100	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-254	ADEKA NOL GT-930S		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-255	Sucrose lauryl ester [CAS No. 25339-99-5]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-256	(Diphenyl heteromonocycle)-(bicarbomonocycle)-phenyl-heteropolycycle [CAS No. 부여되지 않음]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-257	Poly-4-vinyl-2(N-methyl, N-2-hydroxyethyl-amino-methyl)phenol [CAS No. 부여되지 않음]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-258	1,3-Benzenedimethanamine, reation products with polyethylene glycol mono-Bu ether and TDI [CAS No. 162568-25-4]		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-259	TECNOFLONⓇ VULCANIZING SYSTEM XA31	특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분3(호흡기계) 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-260 17-16-292	UF-503LN		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-261	TR-PBG-305A		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-262 17-16-263	Biheteropolycycle, [carbopolycyclic]-phenyl-		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-264 17-16-265	[Biphenyl-phenyl-triazin-yl]-phenyl-substituted heteropolycycle		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-266	A-100		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-267	TMM-147		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-268	Hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-methyl-2-propenatepolymer with (alkylalkyl(C=1∼5))carbomonocyclic alkyl-alkenoate(C=2∼6), (diazenediyl)bis [alkylpropanenitrile]-initiated		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-269	Alkaneamine, (aminoalkyl)-, reaction products with polyalkylenimine and polyalkylene(C=1∼5) glycol C12-16-alkyl (carboxy-hydro-substituted-heteropolycyclic)alkyl(C=1∼5) ethers		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-270	1-Propanaminium, N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-3-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]amino]-, inner salt [CAS No. 25054-76-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-271 17-16-330	MIRAMER PE310		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-272	MIRAMER PS3310		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-273	2,3,5,6-Tetrafluorobenayl trans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate [CAS No. 118712-89-3]	급성 독성 구분4(경구) 피부 과민성 구분1 급성 수생환경 유해성 구분1 만성 수생환경 유해성 구분1	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-274	2-Propenoic acid, 2-chloro-, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tridecafluorooctylester [CAS No. 96383-55-0]	급성 독성 구분4(경구) 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분2	100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-275	Phosphonium, tributyl(2-methoxypropyl)-, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) [CAS No. 126049-00-1]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-276	Spiro[3H-2,1-benzoxathiole-3,9'-[9H]xanthene, 3,6'-dichloro-, 1,1-dioxide [CAS No. 77545-45-0]	급성 독성 구분4(경구)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-277	3‘-Isobutyl-N-isobutyryl-1,3,5-trimethyl-4'-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]pyrazole-4-carboxanilide [CAS No. 926914-55-8]		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-278	2-Fluorophenylacetonitrile [CAS No. 326-62-5]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-279 17-16-281	3,3-Dimethyl-2-oxobutanenitrile [CAS No. 42867-40-3]	급성 독성 구분2(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-280	2-Propenoic acid, octadecyl ester, telomer with 2-mercaptoethanol, polymer with 1,1'-methylenebis[4-isocyanantobenzene], isooctadecanol-blocked [CAS No. 1323240-25-0]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-282	2-Fluorophenyl acetonitrile [CAS No. 326-62-5]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-283 17-16-295	1-Bromo-4-iodobenzene [CAS No. 589-87-7]	특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분3(호흡기계)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-284	2,2,2-Trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetamide [CAS No. 55982-15-5]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-285	Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoroacetamide [CAS No. 400-53-3]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-286	Benzenamine, N-(2-chloroethyl)-4-[2-(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)diazenyl]-N-ethyl-3-methyl- [CAS No. 63741-10-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-287	3-Methyl-1,5-pentanediyl dicarylate [CAS No. 64194-22-5]	피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) 피부 과민성 구분1	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-288	UAO-HPB		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-289	2-Propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, telomer with 1-dodecanethiol, 2-methyloxirane polymer with oxirane mono-2-propenoate, α-(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)-ω-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl), 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-propenoate and 3-[3,3,3-trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]-1-disiloxanyl]propyl 2-methyl-2-propenoate [CAS No. 1245328-98-6]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-290	1-(9,9-Diethyl-9H-fluoren-2-yl)-2-(hydroxyimino)propan-1-one [CAS No. 1624294-56-9]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-291	Sucrose fatty acid ester(C=10~20)		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-293	Hexanedioic acid, mixed 4-methyl-2-propylhexyl and 5-methyl-2-propylhexyl and 2-propylheptyl esters [CAS No. 1043888-25-0]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-294	Siloxanes and Silicones, 3-aminopropyl Me, di-Me, Me 3-mercaptopropyl [CAS No. 890833-33-7]		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-296	Alkyl(C=1∼5)substituted alkyl(C=2∼6)-alkoxysiloxane		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-297	1,2,3-triazole [CAS No. 288-36-8]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-298	Fennobond 835K		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-299	N-methyl-1,3-cyclopentadien-1-propaneamine [CAS No. 147974-17-2]	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-300	Add-11		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-301	B-(9-Phenyl-9H-carbazole-2yl)boronic acid [CAS No. 1001911-63-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-302	Carbomonocycle, alkenyl(C=1∼4), 1-acetate, polymer with alkyl alkenoic(C=3∼7) acid, substitutedalkano-1H-inden-5-ylester, exo-alylbicycloalkyl(C=5∼9) acrylate, poly(oxyalkane(C=1∼4)diyl), a-(1-oxo-alkyl(C=3∼7))-w-phenoxy- and alkyl alkenoic(C=3∼7) acid		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-303	ADEKA ARKLS NCI-730		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-304	2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propaneaminium, chloride (1:1) [CAS No. 2382-43-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-305	N-phenyldibenzo[b,d]thiophen-2-amine [CAS No. 1300028-91-4]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-306	14-(4-phenylbenzo[h]quinazolin-2-yl)-14H-benzo[c]benzo[4,5]thieno[2,3-a]carbazole [CAS No. 1884648-29-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-307	4,6-diphenyl-2-[3-(2,6-dimethylpyridine-3-yl)-5-(9-phenanathryl)phenyl]-1,3,5-triazine [CAS No. 부여되지 않음]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-308	2-Propenoic acid, 2-methyl-, hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]-furan-6-yl ester, polymer with 1-(1-methylethyl)cyclopentyl 2-methyl-2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl 2-methyl-2-propenoate [CAS No. 1339038-11-7]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-309	S-21		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-310	Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene [CAS No. 205-43-6]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-311	EPOXY RESIN		100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-312	BURNOCK BDP-25	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-313	FINEDIC WLR-623		100톤이상	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-314	2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with 2-ethylhexyl 2-propenoate, ethyl 2-propenoate, methyl 2-propenoate and 2-propenoic acid [CAS No. 127620-21-7]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-315	2-Propenoic acid, polymer with 1-ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-ethylhexyl 2-propenoate and methyl 2-propenoate [CAS No. 62783-24-8]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-316	2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ammonium salt [CAS No. 57167-10-9]		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-317	Hexanedioic acid, polymer with dodecanedioic acid, 1,6-hexanediol, alpha.-hydro.omega.-hydroxypoly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatobenzene] [CAS No. 860464-59-1]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-318	6-Hydroxy-carbopolycycle carboxaldehyde		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-319	Reactive Brown DYHY 0331/0334		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-320	n-Hexylphosphonic acid [CAS No. 4721-24-8]	급성 독성 구분4(경구) 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-321	LB41		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-322	LB41-4step		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-323	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)],α,α',α''-1,2,3-propanetriyltris[ω-(2-hydroxy-3-mercaptopropoxy)- [CAS No. 37286-65-0]		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-324	Brayco Micronic 883		1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-325	8-Octadecenedioic acid, 12-ethenyl-, polymer with N1-(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine, 8,12-eicosadienedioic acid and piperazine [CAS No. 1331747-26-2]	급성 독성 구분3(경구)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-327	Electrolyte OS3	급성 독성 구분4(경구)	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-328	trans-2-Hydroxycyclohexyl p-toluenesulfonate [CAS No. 15051-90-8]	특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분3(호흡기계 자극) 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-329	Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-hydro-ω-hydroxy-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1), 2-propenoate [CAS No. 57679-22-8]	수생환경 유해성 만성2	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-331	Benzenethiol, 4-methyl- [CAS No. 106-45-6]	급성 독성 구분4(경구) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) 수생환경 유해성 만성2	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-332	LN703(=LN505)		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-333	LG29R	급성 독성 구분4(경구)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-334	B-2		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-335	2,2‘,2’‘-(cyclopropane-1,2,3-triylidene)tris(2-substituted-halogencarbomonocycle)-acetonitrile)	급성 독성 구분4(경구)	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-336	E-2,3 dihydrohexafluorobutene-2 [CAS No. 66711-86-2]		10톤미만	사업주는 가스, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-337	MIPHOTO BO-1		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-338	Sulfuric acid, monomethyl ester, lithium salt [CAS No. 545386-52-5]	급성 독성 구분4(경구)	10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-339	DAPO	수생환경 유해성 급성1 수생환경 유해성 만성1	1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-340	1-Propanesulfonyl chloride [CAS No. 10147-36-1]	급성 독성 구분4(경구) 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-341	2-Methylbenzeneacetonitrile [CAS No. 22364-68-7]	급성 독성 구분4(경구) 특정 표적장기 독성 (1회 노출) 구분3 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	1톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-342	Hexanedioic acid, polymer with 1,4-cyclohexanedimethanol, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid and 1,1'-methylenebis[4-isocyanatocyclohexane], 2-ethyl-2-[[2-(hydroxymethyl)-2-[[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate-blocked, compds. with triethylamine [CAS No. 721395-98-8]		100톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-343	Phosphoni(acid, p-[3-(3-nitro-9h-carbarzole-9-yl)propyl]-, diethylester [CAS No. 1240244-40-9]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-344	Dispex Ultra PX 4575		10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-345	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-cyclohexanol acetate (1:1) [CAS No. 839705-03-2]	심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) 피부 과민성 구분1	100톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-346	Decanoic acid, lithium salt (1:1) [CAS No. 20336-95-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-347	2-Amino-, ethanesulfonic acid, polymer with 1,4-benzenediamine, N,N-diethyl-1,3-propanediamine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol (9Cl) [CAS No. 164578-19-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-348	3,8,9,10-Tetrahydro-9-methyl-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def : 6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2(1H)-ethanesulfonic acid [CAS No. 135934-43-9]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-349	1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- [CAS No. 7365-45-9]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-350	Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate [CAS No. 75277-39-3]		10톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-351	DL-Aspartic acid [CAS No. 617-45-8]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-352	tert-Butyl(6-{[(Z)-(1-methyl-1H-5-tetrazolyl)(phenyl)methylene]-amino-oxymethyl}2-pyridyl) carbamate [CAS No. 500207-04-5]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-353	L-homoalanin-4-yl(methyl) phosphinic acid [CAS No. 35597-44-5]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-354	CN-Zr	피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성)	10톤미만	사업주는 미스트, 증기 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-355	HS-03		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것
17-16-356	Phenol, 2-[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]- [CAS No. 5397-34-2]		1톤미만	사업주는 분진 등이 발생하는 장소에 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치할 것 사업주는 취급 근로자가 보안경, 보호장갑, 호흡용 보호구 등 적절한 개인 보호구를 착용하고 작업하도록 할 것

※ 유해성·위험성: 사업주가 제출한 독성자료를 토대로 국내외 화학물질정보 DB 등을 활용하여 검토한 것으로 향후 독성시험 등 추가 연구를 통해 새로운 정보가 확인될 수 있음

※ 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항: 유해성·위험성 정보와는 관계없이 근로자가 화학물질에 고농도로 장기간 노출될 경우 등을 대비해 필요한 주의하여야 하는 기본적인 조치사항을 제시